南京大学后勤服务集团膳食中心2026年度仙林校区第六、第十食堂油烟网罩设备项目采购要求

1、 本次招标采购拟实现的功能和目标
为消除校园安全隐患，配合南京大学仙林校区第六、第十食堂整体修缮改造工程有序推进，拟开展本次油烟网罩设备采购及安装采购工作。本项目采取错峰、分阶段方式实施，分别完成第六食堂、第十食堂的设备安装作业。
本次招标采购内容为南京大学后勤服务集团膳食中心仙林校区第六、第十食堂厨房油烟网罩设备，同时包含设备的现场勘测、运输、安装、调试、售后质保等相应服务。本项目预算总金额人民币475011元，确定供应商一家。

二、产品清单及产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等
	序号
	品名
	规格尺寸
（参考外形尺寸）
	★采购要求
	单位
	数量
	单价最高限价（元/单位）
	单项合计（元）
	备注

	1
	不锈钢油网烟罩
	≥9300×1300×600mm
	1.用材标准：无磁304（‌06Cr19Ni10）冷轧不锈钢板；
2.罩体厚度：≥1.2mm；
3.骨架厚度：≥1.5mm。
	组
	1
	18739
	18739
	六食堂

	2
	不锈钢油网烟罩
	≥5900×1300×600mm
	
	组
	1
	11888
	11888
	六食堂

	3
	不锈钢油网烟罩
	≥5500×1300×600mm
	
	组
	1
	11082
	11082
	六食堂

	4
	不锈钢油网烟罩
	≥4200×1300×600mm
	
	组
	7
	8463
	59241
	六食堂

	5
	不锈钢油网烟罩
	≥3800×1100×600mm
	
	组
	1
	6479
	6479
	六食堂

	6
	不锈钢油网烟罩
	≥2000×1100×600mm
	
	组
	3
	3410
	10230
	六食堂

	7
	不锈钢油网烟罩
	≥2100×1100×600mm
	
	组
	6
	3580
	21480
	六食堂

	8
	不锈钢油网烟罩
	≥2800×1100×600mm
	
	组
	2
	4774
	9548
	六食堂

	9
	洗碗机集汽罩
	≥9000×1200×600mm
	
	组
	1
	16200
	16200
	六食堂

	10
	炉灶后封墙钢
	L×H≥98m×2000mm
	1.用材标准：无磁304（‌06Cr19Ni10）冷轧不锈钢板；
2.材料厚度：≥1.2mm。
	米
	98
	500
	49000
	六食堂

	11
	烟罩与吊顶封板
	L×H≥96m×500mm
	
	米
	96
	600
	57600
	六食堂

	12
	不锈钢油网烟罩
	≥11800×1300×600mm
	1.用材标准：无磁304（‌06Cr19Ni10）冷轧不锈钢板；
2.罩体厚度：≥1.2mm；
3.骨架厚度：≥1.5mm。
	组
	1
	23777
	23777
	十食堂

	13
	不锈钢油网烟罩
	≥5100×1200×600mm
	
	组
	1
	9486
	9486
	十食堂

	14
	不锈钢油网烟罩
	≥3600×1200×600mm
	
	组
	1
	6696
	6696
	十食堂

	15
	不锈钢油网烟罩
	≥3500×1300×600mm
	
	组
	1
	7052
	7052
	十食堂

	16
	不锈钢油网烟罩
	≥2900×1300×600mm
	
	组
	1
	5843
	5843
	十食堂

	17
	不锈钢油网烟罩
	≥2100×1300×600mm
	
	组
	1
	4231
	4231
	十食堂

	18
	不锈钢油网烟罩
	≥3300×1300×600mm
	
	组
	1
	6649
	6649
	十食堂

	19
	不锈钢油网烟罩
	≥3000×1000×600mm
	
	组
	1
	4650
	4650
	十食堂

	20
	不锈钢油网烟罩
	≥2000×1200×600mm
	
	组
	1
	3720
	3720
	十食堂

	21
	不锈钢明档油网烟罩
	≥4000×2000×600mm
	
	组
	1
	14400
	14400
	十食堂

	22
	不锈钢明档油网烟罩
	≥3000×2000×600mm
	
	组
	1
	10800
	10800
	十食堂

	23
	不锈钢明档油网烟罩
	≥2000×2000×600mm
	
	组
	2
	7200
	14400
	十食堂

	24
	不锈钢明档油网烟罩
	≥2200×2000×600mm
	
	组
	1
	7920
	7920
	十食堂

	25
	洗碗机集汽罩
	≥8000×1200×600mm
	
	组
	1
	10800
	10800
	十食堂

	26
	炉灶后封墙钢
	L×H≥46m×2000mm
	1.用材标准：无磁304（‌06Cr19Ni10）冷轧不锈钢板；
2.材料厚度：≥1.2mm。
	米
	43
	500
	21500
	十食堂

	27
	烟罩与吊顶封板
	L×H≥86m×500mm
	
	米
	86
	600
	51600
	十食堂



★注：
1、本次项目所有报价为包干总价，报价金额包含油烟网罩设备本体、安装施工所需全部辅材、配套附件、运输装卸、现场安装、调试检测、场地清理、验收交付、税费、质保等一切相关费用，采购人无需另行支付任何额外费用；
2、清单中“规格尺寸”为参考尺寸，本项目产品均为定制产品，实际生产尺寸须根据最终需求确认。

三、商务要求
1、★质保期：要求供应商在验收合格后提供一年的免费质保，并在质保期
内提供专业的设备维保服务，涵盖设备的清洁、调试、校准、零部件更换（易损件及非人为损坏零部件）等工作。
2、 [bookmark: _Hlk235462239]★交货时间：合同签订后，接采购人通知，15个日历日内交货并完成安
装；
[bookmark: _Hlk235462264]3、▲交货地点：南京大学仙林校区第六、第十食堂指定地点；
4、▲包装和运输要求：供应商提供的全部设备，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保设备安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。
5、▲保险：供应商负责办理运输和保险，将设备运抵现场。有关运输和保险
的一切费用由供应商承担。
6、▲售后服务响应要求：质保期内，实行24小时售后服务到位制度，即接到
采购人电话后4小时内提供解决方案；需现场排除故障的，4小时内到达现场。
7、 ★付款方式：
本项目第六食堂、第十食堂油烟网罩设备供货、安装、调试、验收及结算工
作相互独立、分别执行。
合同签订生效后，乙方须按合同总金额的10%，足额向南京大学指定账户缴
纳履约保证金。待本项目全部设备正常稳定运行满3个月，且无质量问题、无违约情形的，学校将无息全额退还履约保证金。
（1） 六食堂所有设备完成供货、安装及调试，经供需双方联合验收合格并
出具正式验收报告后，采购人一次性支付第六食堂对应全部实际货款；
（2） 第十食堂所有设备完成供货、安装及调试，经供需双方联合验收合格
并出具正式验收报告后，采购人一次性支付十食堂对应全部实际货款。
8、★知识产权的归属和处理方式：供应商对其所供的产品承担所有权担保
责任，并保证其向采购人提供的服务及产品未侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他合法权利；采购人因按本合同约定合理使用产品或享有服务，而导致第三方指控甲方侵犯其专利权、著作权、商标权或其他合法权利的，为此产生的一切法律责任和费用由供应商承担，同时由供应商赔偿为此给采购人造成的损失。
9、▲合同签约及争议解决地：南京
四、履约验收方案
1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：
（1）供应商提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及买卖双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。 
（2）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。
（3）供应商必须保证所提供的货物能顺利通过相关部门的检测、检验。 
（4）供应商所提供的货物应符合招标文件的要求和投标文件的承诺。 
（5）供应商应确保所供产品与已经封存的投标样品一致（如有）。 
（6）供应商应保证将货物按照国家或专业标准包装，全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗材料，并考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要，确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点。箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。 
（7）供应商须将货物完整、详细的技术资料和说明文件、产品合格证、质保书以及同类产品的近期检验报告随同货物一并送达施工现场，否则采购人将拒绝收货，由此延误工期而造成的所有损失由供方全部承担。
2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：
（1）货物到达交货地点前，供应商应提前通知采购人组织验收。 
（2）货物到达交货地点后，采购人按照学校相关规定组织人员按样品（如有）、 合同、招标文件、投标文件承诺及供货清单对照验收，并根据供货情况抽取部分货物送交有资质的第三方检测机构进行检测。供应商按合同要求提供相关资料及国家检测标准，没有国家检测标准的，提供行业标准或企业标准。 
（3）除必须抽样送检的货物以外，对货物的质量问题，采购人应在验货之日起七日内向供应商提出书面异议，并提出处理意见。采购人在接到书面异议后，应当在五日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。供应商逾期处理的，则视为默认采购人提出的书面异议和处理意见。 
（4）货到现场经检验，货物质量或规格达不到要求的，采购人可以拒收，并有权解除合同和索赔。在供应商承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，供应商应负责维修或更换，采购人将有权提出索赔；对现场抽样送检的货物，抽检不合格的，由采购人无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由采购人承担。 
